**项目需求与技术要求**

**一、项目简介**

1.项目名称：郑州市中级人民法院厨房装修升级改造项目

2.项目实施地点：郑州市中级人民法院厨房

3.项目涉及的不同尺寸变径的数量及所需电缆辅料的数量由投标供应商在现场踏勘时自行计算。

4.项目总预算:182000.00元, 报价超出此预算的投标为无效投标

**二、执行标准**

1.《建筑设计防火规范》GB16-87（2002）年版；

2.《建筑内部装修设计防火规范》GB8624-2012；

3.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T17657-2013；

 4.《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002；

5.《城镇燃气（输配工程施工及验收规范）》C332005;

**三、项目需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 尺寸 | 技术参数 | 数量 |
| 1　 | 集成吊顶 | 600mm\*600mm | ①扣板厚度≥1mm；②采用钛铝镁合金基材；③表面涂层需拥有优良的自清洁功能，表面细腻光滑，不易褪色，耐腐蚀，防刮韧性强;④龙骨及配件采用金属轻钢，全镀锌大号加厚款;⑤国标吊筋≥8mm； | 350㎡ |
| 2　 | 集成吊顶灯 | 600mm\*600mm | 1. 功率32w；
2. 压铸铝材边框，阳极氧化电镀工艺，防潮防锈，高亮节能；
3. LED光学芯片，均匀明亮，无可视频闪，光色均匀柔和舒适；
4. 高透光PP面罩，精密焊接，边框高密封性设计，防止水汽，灰尘积压持久耐用，防污易洁；
5. 国内一线品牌；
 | 45个 |
| 　3 | 墙板 | 3680mm\*400mm | 1. 防火等级B1级或以上；
2. 环保等级E0级，甲醛释放为0；
3. 基材竹纤维或合金，竹纤维材质要求采用抗压式中空设计，板材总厚≥1CM；合金材质要求板材厚度≥1mm；
4. 采用多层表面附膜，表层覆膜膜总厚≥12微米，抗油污耐脏易清洗，防刮性能好，自然寿命≥20年；
 | 260㎡ |
| 4 | 配套照明电路及开关 | 配套 | 1. 主线≥2.5平方毫米，国标阻燃线缆，国内一线品牌；
2. 开关面板采用阻燃材质，国内一线品牌；
 | 一批 |

**四、其它**

1、货物款、税金、搬运费、安装调试费、培训费等均含在总报价中。

2、货物验收合格后，需方凭供方开具的正规发票向供方支付全部货款的97%；剩余3%作为质保金，一年后如无质量问题，由需方无息支付供方。

3、安装和验收：按合同期限交货，由供方负责免费运输、就位、安装调试，并满足招投标书、合同、技术协议要求。

4、质保期：自验收合格之日起，供方质保期至少三年。

7、项目完成期限：合同签订后第二日起5日历日内。

8、送货及施工地点：郑州市中级人民法院餐厅厨房。