**警用装备参数**

一、项目简介

1、项目名称:郑州市中级人民法院购买警务保障物品项目

2、项目实施地点:郑州市中级人民法院

3、项目总预算:164000.00元，报价超出此预算的投标为无效投标

二、项目需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 执法记录仪 | 部 | 70 | 显示屏  2.0英寸TFT高清显示屏  接口类型  Mini USB接口、Mini HDMI接口  外形尺寸  约80X 55x35 (mm)  存储介质  内置TF卡，标配32G,可根据需求扩展  镜头角度约120°  续航时间  单电连续摄录4小时以上，更换电池5分钟内不断电  摄影格式  1920 x 1080(30fps)/ 1280 x 720(60fps//848 x 480(60fps) MP4  防护等级  IP68防尘防水，2米30次抗跌  红外夜视  符合GA/T947.2-2015要求  充电方式  两块电池同时充电  数据安全气囊摄录时撞击/跌落自动保存视频 |
| 应急照明设备 | 台 | 2 | 额定电压200V  输出功率23.5KW  桅杆高度≥3.5M  油箱容量≥30L  升降方式遥控  照明灯/数量/功率：金卤灯/4/1000W  发动机：常柴178发动机 |
| 警用夜视仪 | 个 | 1 | 照片分折率：  3M(2048x1 536px)/2M(1600x1 200px)/1M(1 280x960px)/VGA(640x480px)  视频分辦率：  1080P(1920x1080px@30FPS)960P(1: 280x960px@30FPS)VGA(640x480px@30FPS)  镜头角度FOV=10\*，口径24mm  显示屏：  内屏为2.31英寸960\*240 TFT LCD,外屏为98x48mm,带4倍大窗口放大镜  存储卡TF卡：最高支持32GB  USB接口：MicroUSB 20  自动关机：  关闭/1分钟/3分钟/5分钟/ 10分钟  红外灯  3W, 850nm强红外聚光灯, 7档红外调节  完全黑暗中的视距  开红外灯大约250-300米  微光视距：3米~无穷远  数码变焦：4倍數码变焦  电源9V; 6\*AA  语言：多种语言可选  日期：支持设置日期和时间照片和视频文件上的日期和时间戳  工作温度：-20C to +50C  储存温度：-30C to +60乜 |
| 遮挡围布 | 套 | 2 | 每片高度：≥185000mm\*600mm,（尺寸可以定制）  每片重量：1.5KG  支架材质：高强度加厚尼龙管  围布材质：高密度防水涤纶布，每块印有（警察+police+警徽）两条反光条，  文字及警示条：高强度反光材料 |
| 鞋底检测仪 | 台 | 3 | 外形尺寸: 400mm (长) X400mm (宽) X 70mm (高)  重量: 5kg  承重: 150kg  工作电源: DC5V ，带太阳能充电  功率:待机0.8W,报警2.2W  安全特性:防水、防滑  报警模式:语音报警，LED信号感应灯，  金属越大信号灯亮的越多探测  探测部位:鞋内、脚底  探测对象:刀片、夹子、打火机，U盘，小刀片、小锯片、发夹、  钉子、各种贵金属等物品。  扫描时间: 3秒  脚印尺寸: 50码  工作温度: -5°C+55°C |
| 酒精测试仪 | 台 | 2 | E酒精传感器类型:电化学燃料电池型酒精传感器  量程范围: 0~80mg/100ml BAC(血液酒精浓度)  测量模式:快速筛查，自动抽气式  抽气方式:电机连续抽气，抽气速度不低于0. 8L/分钟  工作温度范围: -5°C~45°C  贮存温度范围: -30°C~70°C  测量时间:支持在仪器上自己调整，1秒出结果  环境压力: 600~1400hPa  环境温度: 20~98%r.h.  显示屏:OLED数字显示  电池:1节充电电池，3.7V/3000mAh  连续测量时间:8小时以上  手电:两个3W照明灯  马达提示:酒精浓底超过预设置发出振动提示  主机尺寸长(330) X外径(45) mm  仪器重量:约254克(含电池) |
| 折叠式冲锋梯 | 架 | 1 | 尺寸60(宽)x33(高)x8.9(厚)(cm)(展开尺寸为38cmx366cmx8.3cm。此折叠梯可在5秒内展开使用，技术参数：材质：高强度铝合金 承载能力：当75o放置时，中部额定承载450kg。携带方便：使用手持尼龙带可快速、轻松地携带其穿越狭窄空间；使用背架，便可单兵背负携带，手臂可解放出来执行其它任务。＊ 适用性强，功能多：(加上转钩，功能增强)可用于垂直攀爬多层建筑物、用多个梯子前后搭接延伸攀爬高度、快速攻占一楼窗户、翻越栅栏、围墙、路障等；也用于紧急进入、清理和逃生。＊ 能在夜间使用：折叠梯展开非常容易，可在夜间行动中有效地使用，梯身表面为暗黑色涂层，夜间使用时可防反光。＊ 强度高：梯架由铸铝合金制成，横档为挤压成型铝合金，连接销为不锈钢。梯子通过了454kg垂直承重测试和140kg水平承重测试。＊ 重量轻：此折叠梯重量轻，携带方便。12英尺梯子仅重约14.1kg，行动人员在战斗中也可轻松携带。 |
| 破玻器 | 具 | 1 | 材质:ABS  产品尺寸:83mm\*28mm\*22mm  重量:15g  颜色:黑  产品功能:机械破车窗.逃生脱困，割断安带。 |
| 撞门器 | 个 | 1 | 技术参数：  槌体长度：450mm  全长：600mm  槌头直径：100mm  重量：45磅 |
| 远程催泪发射器 | 支 | 3 | |  | | --- | | 成品重量：3.8±0.2(kg) 催泪剂剂量：1.8±0.2(L) 有效喷射时间：≥30s 有效喷射距离：≥10m 适用温度：-30～+50(℃) 工作气压范围：1.0～1.2(MPa) 有效期：催泪剂3年，罐体6年 产品功能： 本装备将会迅速引起被喷者眼、鼻及皮肤刺痛，强烈催泪、催咳，使被喷者短时间失去攻击力，症状在45分钟内不会消失。该装备使用时处于静音，药剂无毒、不燃，不会造成永久性伤害或留下任何生理上的后遗症。 | |
| 内穿防刺衣 | 件 | 10 | 产品名称:内穿式软质防刺服  颜色:黑色  材质: 600D牛津布  防刺内胆:软质内胆  尺码:均码(可调节肩部、腰部、可拆卸)  使用年限: 5年  防刺级别: 24焦耳动能,不露刀尖  防护面积:0.3平方能覆盖人体主要胸背器官(包括前胸、后背以及侧面防护) |
| 手持式液压钳 | 套 | 1 | 型号：HP-120  出力：8T  长度：415mm  压接范围：10-120mm  压接形式：六角  最大行程：1 6mm  模具：8对 |
| 金属手铐 | 副 | 50 | 执行标准:《GA/T172-2005金属手铐》 材质：优质钢+表面镀铬处理 最大（小）尺寸：50mm-80mm 左右中心孔距：220±3mm 牢固度（N）:2200N仍能使用 耐用度（次）:≥6000 耐腐蚀性:6级 灵活度：开启、关闭轻松灵活，无阻滞现象 反锁定位、防拨功能稳定可靠 质量:≤500g |

三、其它

1、货物款、税金、搬运费等均含在总报价中;

2、货物验收合格后，需方凭供方开具的正规发票向供方支付货款;

3、安装和验收:按合同期限交货，由供方负责免费运输、就位，并满足招投标书、合同、技术协议要求;

4、质保期:自验收合格之日起，供方质保期为三年;

5、项目完成期限:合同签订后第二日起5日历日内;

6、送货地点:郑州市中级人民法院。