**警用装备参数**

一、项目简介

1、项目名称:郑州市中级人民法院购买警务保障物品项目

2、项目实施地点:郑州市中级人民法院

3、项目总预算:164000.00元，报价超出此预算的投标为无效投标

二、项目需求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 执法记录仪 | 部 | 70 | 显示屏2.0英寸TFT高清显示屏接口类型Mini USB接口、Mini HDMI接口外形尺寸约80X 55x35 (mm)存储介质内置TF卡，标配32G,可根据需求扩展镜头角度约120°续航时间单电连续摄录4小时以上，更换电池5分钟内不断电摄影格式1920 x 1080(30fps)/ 1280 x 720(60fps//848 x 480(60fps) MP4防护等级IP68防尘防水，2米30次抗跌红外夜视符合GA/T947.2-2015要求充电方式两块电池同时充电数据安全气囊摄录时撞击/跌落自动保存视频 |
| 应急照明设备 | 台 | 2 | 额定电压200V输出功率23.5KW桅杆高度≥3.5M油箱容量≥30L升降方式遥控照明灯/数量/功率：金卤灯/4/1000W发动机：常柴178发动机 |
| 警用夜视仪 | 个 | 1 | 照片分折率：3M(2048x1 536px)/2M(1600x1 200px)/1M(1 280x960px)/VGA(640x480px)视频分辦率：1080P(1920x1080px@30FPS)960P(1: 280x960px@30FPS)VGA(640x480px@30FPS)镜头角度FOV=10\*，口径24mm显示屏：内屏为2.31英寸960\*240 TFT LCD,外屏为98x48mm,带4倍大窗口放大镜存储卡TF卡：最高支持32GBUSB接口：MicroUSB 20自动关机：关闭/1分钟/3分钟/5分钟/ 10分钟红外灯3W, 850nm强红外聚光灯, 7档红外调节完全黑暗中的视距开红外灯大约250-300米微光视距：3米~无穷远数码变焦：4倍數码变焦电源9V; 6\*AA语言：多种语言可选日期：支持设置日期和时间照片和视频文件上的日期和时间戳工作温度：-20C to +50C储存温度：-30C to +60乜 |
| 遮挡围布 | 套 | 2 | 每片高度：≥185000mm\*600mm,（尺寸可以定制）每片重量：1.5KG支架材质：高强度加厚尼龙管围布材质：高密度防水涤纶布，每块印有（警察+police+警徽）两条反光条，文字及警示条：高强度反光材料 |
| 鞋底检测仪 | 台 | 3 | 外形尺寸: 400mm (长) X400mm (宽) X 70mm (高)重量: 5kg承重: 150kg工作电源: DC5V ，带太阳能充电功率:待机0.8W,报警2.2W安全特性:防水、防滑报警模式:语音报警，LED信号感应灯，金属越大信号灯亮的越多探测探测部位:鞋内、脚底探测对象:刀片、夹子、打火机，U盘，小刀片、小锯片、发夹、钉子、各种贵金属等物品。扫描时间: 3秒脚印尺寸: 50码工作温度: -5°C+55°C |
| 酒精测试仪 | 台 | 2 | E酒精传感器类型:电化学燃料电池型酒精传感器量程范围: 0~80mg/100ml BAC(血液酒精浓度)测量模式:快速筛查，自动抽气式抽气方式:电机连续抽气，抽气速度不低于0. 8L/分钟工作温度范围: -5°C~45°C贮存温度范围: -30°C~70°C测量时间:支持在仪器上自己调整，1秒出结果环境压力: 600~1400hPa环境温度: 20~98%r.h.显示屏:OLED数字显示电池:1节充电电池，3.7V/3000mAh连续测量时间:8小时以上手电:两个3W照明灯马达提示:酒精浓底超过预设置发出振动提示主机尺寸长(330) X外径(45) mm仪器重量:约254克(含电池) |
| 折叠式冲锋梯 | 架 | 1 | 尺寸60(宽)x33(高)x8.9(厚)(cm)(展开尺寸为38cmx366cmx8.3cm。此折叠梯可在5秒内展开使用，技术参数：材质：高强度铝合金 承载能力：当75o放置时，中部额定承载450kg。携带方便：使用手持尼龙带可快速、轻松地携带其穿越狭窄空间；使用背架，便可单兵背负携带，手臂可解放出来执行其它任务。＊ 适用性强，功能多：(加上转钩，功能增强)可用于垂直攀爬多层建筑物、用多个梯子前后搭接延伸攀爬高度、快速攻占一楼窗户、翻越栅栏、围墙、路障等；也用于紧急进入、清理和逃生。＊ 能在夜间使用：折叠梯展开非常容易，可在夜间行动中有效地使用，梯身表面为暗黑色涂层，夜间使用时可防反光。＊ 强度高：梯架由铸铝合金制成，横档为挤压成型铝合金，连接销为不锈钢。梯子通过了454kg垂直承重测试和140kg水平承重测试。＊ 重量轻：此折叠梯重量轻，携带方便。12英尺梯子仅重约14.1kg，行动人员在战斗中也可轻松携带。 |
| 破玻器 | 具 | 1 | 材质:ABS产品尺寸:83mm\*28mm\*22mm重量:15g颜色:黑产品功能:机械破车窗.逃生脱困，割断安带。 |
| 撞门器 | 个 | 1 | 技术参数：槌体长度：450mm全长：600mm槌头直径：100mm重量：45磅 |
| 远程催泪发射器 | 支 | 3 |

|  |
| --- |
| 成品重量：3.8±0.2(kg)催泪剂剂量：1.8±0.2(L)有效喷射时间：≥30s有效喷射距离：≥10m适用温度：-30～+50(℃)工作气压范围：1.0～1.2(MPa)有效期：催泪剂3年，罐体6年产品功能：本装备将会迅速引起被喷者眼、鼻及皮肤刺痛，强烈催泪、催咳，使被喷者短时间失去攻击力，症状在45分钟内不会消失。该装备使用时处于静音，药剂无毒、不燃，不会造成永久性伤害或留下任何生理上的后遗症。 |

 |
| 内穿防刺衣 | 件 | 10 | 产品名称:内穿式软质防刺服颜色:黑色材质: 600D牛津布防刺内胆:软质内胆尺码:均码(可调节肩部、腰部、可拆卸)使用年限: 5年防刺级别: 24焦耳动能,不露刀尖防护面积:0.3平方能覆盖人体主要胸背器官(包括前胸、后背以及侧面防护) |
| 手持式液压钳 | 套 | 1 | 型号：HP-120出力：8T长度：415mm压接范围：10-120mm压接形式：六角最大行程：1 6mm模具：8对 |
| 金属手铐 | 副 | 50 | 执行标准:《GA/T172-2005金属手铐》材质：优质钢+表面镀铬处理最大（小）尺寸：50mm-80mm左右中心孔距：220±3mm牢固度（N）:2200N仍能使用耐用度（次）:≥6000耐腐蚀性:6级灵活度：开启、关闭轻松灵活，无阻滞现象反锁定位、防拨功能稳定可靠质量:≤500g |

三、其它

1、货物款、税金、搬运费等均含在总报价中;

2、货物验收合格后，需方凭供方开具的正规发票向供方支付货款;

3、安装和验收:按合同期限交货，由供方负责免费运输、就位，并满足招投标书、合同、技术协议要求;

4、质保期:自验收合格之日起，供方质保期为三年;

5、项目完成期限:合同签订后第二日起5日历日内;

6、送货地点:郑州市中级人民法院。