**项目需求与技术要求**

一、项目简介

1、项目名称:郑州市中级人民法院四楼会议室;

2、项目实施地点:郑州市中级人民法院四楼会议室;

3、项目总预算:60820元,报价超出此预算的投标为无效投标。

二、执行标准

1.《建筑设计防火规范》GB16-87(2002 年版);

2.《建筑内部装修设计防火规范》GB8624-2012;

3.《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002。

三、项目需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 4K高清播放器 | 4K超高清播放 全格式解码，蓝光，3D等 支持7.1声道 正版电影 在线影视 双屏超高清显示 电影系统 | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 2 | 数字影K前级解码器 | 支持人工智能APP控制  完美卡拉OK效果；  输入两路模拟输入，蓝牙，光纤同轴，3个HDMI, | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 3 | 无线话筒 | 即插即用，适配6.5mm话筒口，适合讲演也适合K歌。  充电电池容量：1200毫安/个 | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 4 | 专业后级多声道功放 | 总谐波失真  THD+N(20Hz-20KHz)<0.05%  信噪比S/N R>90dB  声道分离度 CrossTalk(20-20KHz) | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 5 | 电源管理器 | 多台级连使用  采用内部RS485分地址形式，最大可级连到16台设备。  3种控制方式  具有手动和中控或电脑软件同时管理功能。  多路电源控制  支持8路、12路强电或弱 | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 6 | 低音炮 | 频响：25Hz-500Hz ±3DB  额定功率：450w  最大功率：1000w  灵敏度：90dB  阻抗：4Ω | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 7 | 功放机 | 两个变速风扇，对流  功放保护Power Protection  热短路，过载，剪辑限幅器，直流电压，软启动  供电要求 Power | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 8 | 高低音喇叭 | 额定功率:50W  定阻输入:8Ω  灵敏度:92DB  频率响应:80-20KHz  扬声器:φ25φ166mm | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 9 | 中置音箱 | 额定功率:40W  定阻输入:8Ω  灵敏度:88DB  频率响应:80-20KHz  扬声器:φ25\*1φ13 | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 10 | 电缆 | 红白主芯+抗拉棉+铝箔全包抗干扰屏蔽+96网铜芯交织屏蔽+PVC外被 | 台 | 1 | 国内知名品牌 |
| 11 | 窗帘 | 加厚吸音 | 套 | 3 |  |
| 12 | 安装运输费 |  | 批 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |

四、其它

1、货物款、税金、搬运费、安装调试费、培训费等均含在总报价中;

2、货物验收合格后，需方凭供方开具的正规发票向供方支付全部货款的97%;剩余3%作为质保金，一年后如无质量问题，由需方无息支付供方;

3、安装和验收:按合同期限交货，由供方负责免费运输、就位、安装调试，并满足招投标书、合同、技术协议要求;

4、质保期:自验收合格之日起，供方质保期至少三年;

5、项目完成期限:合同签订后第二日起20日历日内;

6、送货及施工地点:郑州市中级人民法院四楼会议室。