**第一部分 采购需求**

**一、项目简要说明**

1、项目名称：河南省郑州市中级人民法院2023年度净水设备维保；

2、项目预算：69000元/年；

3、项目情况：29台净水设备更换滤芯及维护、保养、维修；

4、项目期限：本次招标，合同签订期限一年，若1年合同期满经考核合格，则可续签一年合同，期限总共不超过3年。

5、项目结算：根据维护保养情况按季度结算付款。

6、质量要求：合格（供应商提供产品应为原装产品，不允许使用翻新件、二手件等残次品。若发现不符合相关要求，视为无效响应，采购单位有权追究供货商责任）。

**二、项目**配置或技术指标要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置或技术指标要求** | **更换周期** | **总台数** | **单价** | **合计** |
| 1 | 一级过滤  10寸PP棉滤芯 | 1、外形尺寸：厚度16mm(±2mm） 长度≥255mm（±5mm)；  2、材质：PP棉；  3、克重：不小于130克；  4、过滤精度：5μm；  5、过滤效率98%以上；  6、滤芯外包装具有防伪标识、生产编号、品牌logo、生产企业、地址等信息。 | 3个月\*4支/年 | 29 |  |  |
| 2 | 二级过滤  10寸活性炭滤芯 | 1、外形尺寸：65\*250mm（±5mm）；  2、克重：260克以上；  3、过滤效率98%以上；  4、滤芯外包装具有防伪标识、生产编号、品牌logo、生产企业、地址等信息。 | 3个月\*4支/年 | 29 |  |  |
| 3 | 三级过滤  10寸 PP棉滤芯 | 1、外形尺寸：厚度16mm(±2mm） 长度≥255mm（±5mm)；  2、材质：PP棉；  3、克重：不小于130克；  4、过滤精度：1μm；  5、过滤效率98%以上；  6、滤芯外包装具有防伪标识、生产编号、品牌logo、生产企业、地址等信息。 | 3个月\*4支/年 | 29 |  |  |
| 4 | 四级过滤  RO膜反渗透滤芯 | 1、外形尺寸：68\*333mm（±5mm)；  2、产水量400加仑（≥1L/min）(设备适用滤芯型号：3013-400G)  3、适用压力50-125PSI  4、标准脱盐率98%，最小脱盐率95%；  5、过滤精度0.0001微米 ；  6、产品工艺：干膜工艺；  7、滤芯外包装具有防伪标识、生产编号、品牌logo、生产企业、地址等信息。 | 12个月\*1支/年 | 29 |  |  |
| 5 | 五级过滤  后置活性碳滤芯 | 1、外形尺寸：63\*262mm  2、产水流速≥3L/min  3、适用压力50-125PSI  4、过滤精度（I）1000mg/g以上；  5、产品工艺：快接式。  6、滤芯外包装具有防伪标识、生产编号、品牌logo、生产企业、地址等信息。 | 12个月\*1支/年 | 29 |  |  |

**三、其它**

1、货物款、税金、安装费、整机维修费、材料费、商工费等均含在总报价中。

2、安装和验收：按合同期限交货，由供方负责免费运输、就位、安装调试，并满足招供货书、合同、技术协议要求。

3、质保期：自验收合格之日起1年。

4、项目完成期限：首次更换、合同签订后第二日起10日历日内。以后每间隔三个月维护一次。

5、送货及施工地点：郑州市中级人民法院.

第二部分 评分办法

**评标方法和评分标准**

总分100分。

其中：报价部分（30分）、商务部分（20分）、技术部分（50分）

**评标方法及标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **评审项目** | **分值** | **评分标准** |
| 报价部分  30分 | 价格分 | 30 | 基准价格为有效响应报价平均值的98%。  有效响应报价等于基准价格的，得分30分。  有效响应报价高于基准价格的，按以下公式计分（计算结果四舍五入到整数）：价格评分=[1－（供货价格－基准价）÷基准价×2]×30。  有效响应报价低于基准价格的，按以下公式计分（计算结果四舍五入到整数）：价格评分=[1－（基准价－供货价格）÷基准价]×30。 |
| 商务部分  （20分） | 经历业绩 | 3 | 供应商提供自2020年1月1日以来同类型项目的业绩，每提供一个得1分，最高得3分。提供合同原件的扫描件，否则不得分。（0-3分） |
| 服务承诺 | 10 | 供应商售后关于质保期的承诺、商员培训、技术指导、质量保证期内的免费维修承诺等条款有明确描述的，明确承诺供货产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、24小时电话响应、服务商员24小时到达现场等服务承诺，切实可行符合要求酌情打分：  1、优异者可得8-10分；  2、良好者可得5-7分；  3、一般者可得2-4分；  4、没有的不得分。 |
| 服务能力 | 7 | 1. 具有本地服务能力得3分，没有不得分； 2. 提供厂家经营许可证明文件得2分，没有不得分；   3、提供纸质版宣传物料证明企业实力得2分，没有不得分。 |
| 技术部分  50分 | 技术参数 | 29 | 根据其对招标文件的设备功能、参数响应情况，完全响应招标文件的得29分，如出现负偏离项，每有一负偏离项扣1分，扣完为止。（0-29分） |
| 企业实力及信誉 | 10 | 1、所投产品生产企业具有良好的商业信誉，具有各级滤芯涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件或复印件，5分，没有或者不符合标准的不得分。（0-5分）  2、所投各级滤芯产品提供近期检测报告原件得 5分，没有或者不符合标准的不得分。（0-5分） |
| 项目实施方案 | 9 | 供货产品的供货、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施，符合国家相关标准规定）；根据各供货商制定的实施计划，切实可行符合要求酌情打分：  1、优异者可得5分；良好者可得3分；一般者可得1分；没有的不得分。（1-5分）  2、为了便于后期维护，所有产品为同一品牌的得4分，不为同一品牌的不得分。 |
| 整体评价 | 2 | 根据供货文件的整体情况作出评价，在0-2分范围内评分 |