# 一、工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段： | | | 第 1 页 共 1 页 | | | |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | | **计量单位** | **工程量** | **备注** | |
| 1 | 直饮水处理设备 | 1.名称:反渗透设备 2.规格:≥1000L/H | | 套 | 1 | 1. 包含304原水箱1000L\*1 2. 处理工艺：多介质过滤器+活性炭过滤器+精密过滤器+一级反渗透处理(过滤精度≥0.00001um）+紫外线杀菌+臭氧杀菌 3. 包含304无菌水箱1000L\*1 4. 包含变频后置增压系统 | |
| 2 | 净水管道 | 规格:PPR20 | | 米 | 150 | 预估 | |
| 3 | 304不锈钢水龙头 | 规格:304不锈钢 | | 个 | 4 | 灶台专用 | |
| 4 | 304不锈钢水龙头 | 规格:304不锈钢 | | 个 | 1 | 2分净水专用 | |
| 5 | 运输 | --- | | 批 | 1 |  | |
| 6 | 安装、调试 | --- | | 批 | 1 |  | |