一、参数要求：

1. 桌面尺寸：长≥120cm；宽≥60cm；

2、升降方式：电动智能；

3、升降范围：700mm---1300mm；

4、升降速度：≥25mm/s；

5、升降噪音：≤50分贝；

6、设备承重：≥50公斤；

7、设备功能：储物空间、升降记忆、安全锁、高度显示屏、遇阻回退；

8、供电电源：AC 100V--240V；

9、材质要求：防水防潮、扛磨损，无异味并符合国家环保标准；

10、包现场安装培训。

二、注意事项：各投标商需带所投标商品彩色图文及材质介绍。

三、其他：

1、货物款、税金、搬运费、安装调试费、培训费等均含在总报价中。

2、货物验收合格后，需方凭供方开具的正规发票向供方支付全部货款的97%；剩余3%作为质保金，一年后如无质量问题，由需方无息支付供方。

3、安装和验收：按合同期限交货，由供方负责免费运输、就位、安装调试，并满足招投标书、合同、技术协议要求。

4、质保期：自验收合格之日起，供方质保期至少三年。

5、项目完成期限：合同签订后第二日起5日历日内。

6、送货及施工地点：郑州市中级人民法院。