中院会议室会议桌椅定制采购参数及评分办法

1. 采购需求

**一、项目简要说明：**

1、项目名称：中院会议室会议桌椅定制采购项目。

2、项目预算：170000元。

3、采购品牌：国景 (GOKENG)、华盛、中泰等一线品牌；

4、采购数量：1张大组合会议桌、15把配套会议椅；26张会议条桌、52把配套会议椅。

5、项目结算：到货安装完毕，验收合格后，30日内付款。

二、定制规格要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室会议桌椅定制参数要求 | | | | | |
| 名称 | 规格尺寸 | 材质要求  （详见评分办法材质要求） | 单位 | 数量 | 效果图 |
| 组合会议桌 | 7500\*1800\*760 | **1.基材：采用实木指接板** 2.饰面：采用天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm 3.封边：采用天然实木封边条 4.油漆：采用环保品牌水性油漆 5.胶粘剂：选用环保胶粘剂 6.其他：桌上强弱电线盒，升降显示器孔，需根据甲方需求提供。 | 张 | 1 | 微信图片_20230531082814 |
| 会议条桌 | 1400\*420\*760 | **1.基材：采用实木指接板** 2.饰面：采用天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm 3.封边：采用天然实木封边条 4.油漆：采用环保品牌水性油漆 5.胶粘剂：选用环保胶粘剂 6.其他：桌上强弱电线盒需根据甲方需求提供，内侧加装固定栓。 | 张 | 26 | 微信图片_20230530143909 |
| 组合会议桌配套会议椅 | 620\*770\*1080 | 1.面料：选用头层小牛皮 2.海绵：采用阻燃海绵，坐面密度》40KG/立方米，用抽纱或丝绒覆面 3.框架：采用橡胶木实木脚架 4.扶手：采用橡胶木实木扶手 5.油漆：采用环保品牌水性油漆 | 把 | 15 |  |
| 会议条桌配套会议椅 | 470\*540\*920 | 1.面料：选用环保皮 2.海绵：采用阻燃海绵，坐面密度》40KG/立方米，用抽纱或丝绒覆面 3.框架：采用橡胶木实木脚架 4.扶手：采用橡胶木实木扶手 5.油漆：采用环保品牌水性油漆 | 把 | 52 |  |

三、注意事项：

1、请各供应商务必携带上述定制采购项目所需的材质**样品**参加评标，评定供货商样品由甲方保留。

2、货物款、税金、安装费等均含在总报价中。

3、安装和验收：按合同期限交货，由供方负责免费运输、就位、安装调试，并满足招供货书、合同、技术协议要求。

4、质保期：自验收合格之日起3年。

5、项目完成期限：合同签订后第二日起25日历日内。

6、送货及施工地点：郑州市中级人民法院会议室。

**第二部分 评分办法**

1、采用综合评分法，总分100分。从价格、技术、商务三个方面进行评审。

2、评分因素及标准：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分内容 | | 分值 | 评分标准 |
| 报价部分  30分 | | 30 | 基准价格为有效报价平均值的98%。  供货商报价等于基准价格的，得分30分。  供货商报价高于基准价格的，按以下公式计分（计算结果四舍五入到整数）：价格评分=[1－（供货价格－基准价）÷基准价×2]×30。  供货商报价低于基准价格的，按以下公式计分（计算结果四舍五入到整数）：价格评分=[1－（基准价－供货价格）÷基准价]×30。 |
| 技术  部分  50分 | 材质  要求 | 20 | 提供木皮、橡胶木、油漆、水基型胶黏剂、实木封边条、三合一连接件、海绵、牛皮、西皮、曲木板十项材质的检测报告（需带有“CMA、 ilac-MRA、CNAS”标志国家认可的第三方质量检验检测中心出具的主要原材料检验测报告），十项每有一项不满足扣2分，扣完为止。 |
| 检测  报告 | 9 | 提供2022年1月以来供货人或所投产品制造商带有“CMA、 ilac-MRA、CNAS”标志国家认可的第三方质量检验检测中心出具的主要产品检验测报告， 并达到以下相应产品技术指标要求的，3项全部满足的得6分， 有一项不满足的不得分。  （1）会议桌（2）条桌：甲醛释放量≤0.020mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出，家具涂层可迁移元素(镉 Cd、铅 Pb、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As)均未检出，符合 GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》或GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》 标准。  （3）会议椅：座面密度≥35kg/m³，回弹性≥40%，甲醛释放量≤0.030mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，阻燃性II级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验或家庭用办公椅阻燃性要求试验，符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》或GBT35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 |
| 生产  能力 | 3 | 供货商所投品牌产品制造商需提供能够证明自身制造实力的专业生产设备清单和发票复印件，根据设备齐全程度评分： 第一档3分，第二档2分，第三档1分，无该项不得分。 |
| 服务  方案 | 18 | 1.项目组织架构设置和管理人员配置描述，第一档3分，第二档2分，第三档1分。未描述不得分。 |
| 2.货物产品采购生产交付计划进度安排描述，第一档3分，第二档2分，第三档1分。未描述不得分。 |
| 3.货物产品生产质量控制和保障措施描述，第一档3分，第二档2分，第三档1分。未描述不得分。 |
| 4.货物产品物流派送交付质量控制和保障措施描述，第一档3分，第二档2分，第三档1分。未描述不得分。 |
| 5.根据供应商售后服务承诺及售后服务响应体系和保障措施的合理性、完备性评分， 主要参考指标包括整体售后服务方案、质量保证期限、维修服务队伍规模、技术力量、 维修响应时间、配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施等进行综合评审：第一档3分，第二档2分，第三档1分。未描述不得分。，未描述不得分。 |
| 6.所投产品制造商获得“客户投诉管理体系认证证书”，认证范需包括： 【办公家具】的 木（质）制家具、软体家具的设计开发、生产、销售及服务所涉及的客户投诉管理活动，得 3分， 其它不得分。提供认证证书扫描件加盖公章和国家认证认可监督管理委员会网站查询截图。 |
| 商务  部分  20分 | 业绩 | 3 | 提供自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有同类项目业绩合同原件或复印件。每提供一份得1分，最多得3分。 |
| 企业实力及信誉 | 12 | 1.所供产品制造商取得有效的三大体系认证（指：ISO质量管理体系认证、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证）证书（证书覆盖范围:办公家具、钢木家具、软体家具的设计、生产及相关管理活动），共3分，三证齐全得3分，否则不得分。 |
| 2.供货产品生产企业具有中国环境标志认证证书（人造板家具，软体家具，钢木家具，实木家具，金属家具，综合类木家具）每缺一项扣 0.5分，共计3分，扣完为止。 |
| 3.供货产品生产企业具有中国环保产品认证证书（金属，软体，木质），共计3分，每缺一项扣 1分，扣完为止。 |
| 4.供货产品生产企业具有企业资信等级证书、重合同守信用企业、诚信经营示范单位、质量服务诚信单位、企业信用等级证书、诚信供应商、诚信经理人、诚信企业家每提供一个得0.5分，共计3分。 |
| 综合  评价 | 5 | 技术能力实力配置优势，响应内容全面完整，材质样品优异情况比较。分三档，第一档5分，第二档3分，第三档1分。 |